Приложение № 1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
к закупке № ЦСКК-1-25
[bookmark: _Hlk98489475]на «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту  объекта:  «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 433 и 438»

Предусматривается капитальный ремонт офисных помещений в офисном здании.
Место нахождения Объекта (место выполнения работы): 650023, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, д. 18.
Работы по капитальному ремонту офисных помещений должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, документацией о закупке и требованиями настоящего Технического задания.
Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до 30.05.2026 года (включительно) в соответствии с Графиком исполнения Договора на выполнение работ проектированию и капитальному ремонту объекта (Приложение № 3 к Договору) поэтапно.

Технико-экономические показатели:

Здание 8-этажное, с цокольным этажом. Наружные и внутренние стены – кирпичные, перегородки – ГКЛ, перекрытия – пустотные железобетонные плиты.


Пожарная и взрывопожарная опасность в здании: 

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3;
Согласно ст.27 п.2 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» здания класса Ф4.3 по взрывопожарной и пожарной опасности не категорируются.
Взрывоопасных помещений с присутствием агрессивных сред нет.

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
- рабочие кабинеты

Виды работ:

Демонтажные работы:
- Демонтаж полов с покрытием плиткой по Ж/Б плите (t=20мм) - 216,34м2/4,33м3.
- Демонтаж полов с покрытием линолеумом по Ж/Б плите (t=10мм) - 2,01м2/0,02м3.
- Демонтаж ГКЛ перегородок толщиной 100-120мм - 3,15м3.
- Демонтаж внутренних деревянных дверей 1000х2100(h), МДФ - 14,70м2 (7шт.)
- Демонтаж внутренних деревянных дверей 930х2100(h), МДФ - 14,70м2 (3шт.)
- Демонтаж внутренней отделки ГКЛ перегородок (обои, шпаклевка)
в том числе за потолочное пространство – 560,84м2
- Демонтаж внутренней отделки ГКЛ перегородок (плитка) -8,59м2
- Демонтаж подвесной потолочной системы "АRMSTRONG" 
с заполеннеим плиткой Armstrong – 218,35м2



Монтажные работы:

Отделка потолков
- подвесная потолочная система "АRMSTRONG" с заполнением плиткой Armstrong Oasis NG Board*, класса КМ0 (или аналог)– 170,78м2
- реечный потолок Албес "Рейку кубообразного" Система A50S (или аналог) с отделкой за потолочного пространства (или аналог)–  – 43,60м2
- реечный потолок Omega производства Албес (или аналог)–  – 3,97м2

Стены
- отделка стен стекообоями под покраску с дальнейшей окраской вододисперсионной краской на акрилатной основе за два раза – 495,46м2 (59,65м2 за потолочное пространство)
- отделка стен плиткой – 12,64м2 (1,68м2 за потолочное пространство)

Полы
- устройство полов из ПВХ плитки- 215,8м2 с установкой ПВХ плинтусов 185,02м.п.
- устройство полов из керамогранитной плитки для пола 300х300 - 2,01м2

ГКЛ перегородки
- устройство новых перегородок из ГКЛ – 9,14м2

Двери
- монтаж новых дверей - 20,56м2 (10шт.)

Раздвижные перегородки
-Устройство раздвижных перегородок «Гармошка» - 6,64+12,05=18,69м2 (2шт)

Освещение
-Монтаж нового освещения

Рабочая документация разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101.2020. В составе рабочей документации предусмотрены:
- Архитектурные решения-АР;
- Электроосвещение - ЭО;
- Структурированная кабельная сеть - СКС;
- Смета на капитальный ремонт – СМ.

Сметная документация должна пройти экспертизе достоверности сметной стоимости в негосударственной экспертизы

Выполнение этапов работ предусматривается в сроки, установленные Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
Выполняемые работы и результаты таких работ должны соответствовать всем требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В том числе, выполненные работы должны, соответствовать требованиям СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ и другим нормативным документам, утвержденным и рекомендованным к применению Минстроем Российской Федерации.
Материалы и оборудование, используемые для проведения работ, должны быть экологически безопасными, качественными, соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ для данных видов товаров и разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством. Используемые при капитальном ремонте материалы и оборудование должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Подрядчик должен обеспечить во время проведения работ для всех, кто будет находиться в здании и на своих рабочих местах:
- соблюдение всех принятых ранее мероприятий по безопасности, по технике безопасности, по охране окружающей среды и санитарно-гигиенических правил;
- сохранность оборудования и оснащения в производственных помещениях, и личных вещей сотрудников. 
Размещение ИТР и рабочих Подрядчика предусматривается в помещениях учреждения, по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект – силами и механизмами Подрядчика. Размещение и хранение строительных машин и механизмов, строительных материалов и оборудования на территории учреждения, необходимо предварительно согласовывать с Заказчиком, их охрана осуществляется силами Подрядчика.
Пути перемещения внутри здания работников Подрядчика на период капитального ремонта согласовываются с Заказчиком отдельно для каждого комплекса
Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ. Подрядчик должен соблюдать технологию выполнения строительных работ согласно СНиП, СанПиН и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом (письменно) назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику.
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
До приемки выполненных работ, по решению Заказчика могут быть выполнены контрольные измерения и испытания в подтверждение качества применяемого материала изделий, с привлечением специалистов при необходимости. 
При выполнении работ, связанных с нарушением целостности стен Подрядчик должен устранить последствия выполнения работ путем восстановления стен в исходное состояние с помощью качественных материалов.
Результаты выполненных работ должны отвечать эксплуатационным и эстетическим требованиям. Качество выполненных работ должно обеспечивать дальнейшую эксплуатацию всех инженерных систем и конструкций. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта, в течение гарантийного срока, исправление дефектов производится силами Подрядчика и за его счет в установленные Договором сроки.
Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается сроком на 5 (пять) лет.
В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при капитальном ремонте, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным договором, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте договора, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств подрядчика.
Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений.
Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
В случае уклонения подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе составить его без участия подрядчика.
Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от заказчика.
В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет подрядчика.
Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает подрядчик.
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